(kicad_pcb (version 3) (host pcbnew "(2014-jul-20)-stable")
  (general
    (links 75)
    (no_connects 0)
    (area 137.555112 127.7874 197.14845 183.565001)
    (thickness 1.6)
    (drawings 4)
    (tracks 200)
    (zones 0)
    (modules 41)
    (nets 27)
  )
  (page A3)
  (title_block 
    (rev 1.2)
  )
  (layers
    (15 F.Cu signal)
    (0 B.Cu signal)
    (16 B.Adhes user)
    (17 F.Adhes user)
    (18 B.Paste user)
    (19 F.Paste user)
    (20 B.SilkS user)
    (21 F.SilkS user)
    (22 B.Mask user)
    (23 F.Mask user)
    (24 Dwgs.User user)
    (25 Cmts.User user)
    (26 Eco1.User user)
    (27 Eco2.User user)
    (28 Edge.Cuts user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.254)
    (trace_clearance 0.254)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.254)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.1)
    (via_size 0.889)
    (via_drill 0.635)
    (via_min_size 0.889)
    (via_min_drill 0.508)
    (user_via 1.8 0.8)
    (uvia_size 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.508)
    (uvia_min_drill 0.127)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.778 1.778)
    (pad_drill 0.5)
    (pad_to_mask_clearance 0)
    (aux_axis_origin 141.605 183.515)
    (visible_elements FFFEFFFF)
    (pcbplotparams
      (layerselection 1)
      (usegerberextensions true)
      (excludeedgelayer false)
      (linewidth 0.150000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin true)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotothertext true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 0)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory gerber/))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 +12V)
  (net 2 GND)
  (net 3 N-000001)
  (net 4 N-0000010)
  (net 5 N-0000014)
  (net 6 N-0000015)
  (net 7 N-0000016)
  (net 8 N-0000017)
  (net 9 N-0000018)
  (net 10 N-0000019)
  (net 11 N-000002)
  (net 12 N-0000020)
  (net 13 N-0000021)
  (net 14 N-0000022)
  (net 15 N-0000023)
  (net 16 N-0000024)
  (net 17 N-0000026)
  (net 18 N-0000027)
  (net 19 N-0000028)
  (net 20 N-000003)
  (net 21 N-000004)
  (net 22 N-000005)
  (net 23 N-000006)
  (net 24 N-000007)
  (net 25 N-000008)
  (net 26 N-000009)
  (net_class Default "Ceci est la Netclass par défaut"
    (clearance 0.254)
    (trace_width 0.254)
    (via_dia 0.889)
    (via_drill 0.635)
    (uvia_dia 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (add_net "")
    (add_net +12V)
    (add_net GND)
    (add_net N-000001)
    (add_net N-0000010)
    (add_net N-0000014)
    (add_net N-0000015)
    (add_net N-0000016)
    (add_net N-0000017)
    (add_net N-0000018)
    (add_net N-0000019)
    (add_net N-000002)
    (add_net N-0000020)
    (add_net N-0000021)
    (add_net N-0000022)
    (add_net N-0000023)
    (add_net N-0000024)
    (add_net N-0000026)
    (add_net N-0000027)
    (add_net N-0000028)
    (add_net N-000003)
    (add_net N-000004)
    (add_net N-000005)
    (add_net N-000006)
    (add_net N-000007)
    (add_net N-000008)
    (add_net N-000009)
  )
  (module DIP-14__300 (layer F.Cu) (tedit 5520C28E)
    (at 153.67 173.99)
    (descr "14 pins DIL package, round pads")
    (tags DIL)
    (fp_text reference U4 (at 7.62 -0.635) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 40106 (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -7.62 3.81) (size 1.778 1.778) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 23 N-000006)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at -5.08 3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.50066)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 N-0000014)
    )
    (pad 3 thru_hole circle (at -2.54 3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.50066)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 N-0000014)
    )
    (pad 4 thru_hole circle (at 0 3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.50066)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 6 N-0000015)
    )
    (pad 5 thru_hole circle (at 2.54 3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.50066)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 N-0000014)
    )
    (pad 6 thru_hole circle (at 5.08 3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.50066)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 6 N-0000015)
    )
    (pad 7 thru_hole circle (at 7.62 3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.50066)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 GND)
    )
    (pad 8 thru_hole circle (at 7.62 -3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.50066)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 6 N-0000015)
    )
    (pad 9 thru_hole circle (at 5.08 -3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.50066)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 N-0000014)
    )
    (pad 10 thru_hole circle (at 2.54 -3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.50066)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 6 N-0000015)
    )
    (pad 11 thru_hole circle (at 0 -3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.50066)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 N-0000014)
    )
    (pad 12 thru_hole circle (at -2.54 -3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.50066)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 6 N-0000015)
    )
    (pad 13 thru_hole circle (at -5.08 -3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.50066)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 N-0000014)
    )
    (pad 14 thru_hole circle (at -7.62 -3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.50066)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 +12V)
    )
    (model dil/dil_14.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module TO-92_123 (layer F.Cu) (tedit 5513A935)
    (at 157.48 136.525 180)
    (descr "TO 92")
    (tags "TO 92")
    (attr virtual)
    (fp_text reference Q1 (at -5.08 -2.54 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value BC548 (at 1.27 4.445 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text user 2 (at 0 -1.27 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text user 1 (at -1.524 -0.635 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text user 3 (at 1.778 -0.635 180) (layer F.SilkS))
    (pad 3 thru_hole circle (at 1.27 0 180) (size 1.80086 1.80086) (drill 0.50066)
      (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask)
      (net 2 GND)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 0 -1.905 180) (size 1.80086 1.80086) (drill 0.50066)
      (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask)
      (net 20 N-000003)
    )
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 0 180) (size 1.80086 1.80086) (drill 0.50066)
      (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask)
      (net 18 N-0000027)
    )
    (model discret/to98.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module TO-92_123 (layer F.Cu) (tedit 5515760A)
    (at 186.69 146.05 90)
    (descr "TO 92")
    (tags "TO 92")
    (attr virtual)
    (fp_text reference Q3 (at 0 9.525 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 2N5551 (at 0 6.985 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text user 2 (at 0 -1.27 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text user 1 (at -1.524 -0.635 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text user 3 (at 1.778 -0.635 90) (layer F.SilkS))
    (pad 3 thru_hole circle (at 1.27 0 90) (size 1.80086 1.80086) (drill 0.50066)
      (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask)
      (net 21 N-000004)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 0 -1.905 90) (size 1.80086 1.80086) (drill 0.50066)
      (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask)
      (net 7 N-0000016)
    )
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 0 90) (size 1.80086 1.80086) (drill 0.50066)
      (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask)
      (net 22 N-000005)
    )
    (model discret/to98.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module TO-220_V_123 (layer F.Cu) (tedit 5520C248)
    (at 182.88 136.525 270)
    (descr "Transistor MOSFET TO220")
    (tags "TR TO220 DEV")
    (fp_text reference U3 (at -7.62 0 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LM317 (at -5.08 0 360) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 -2.54 270) (size 1.778 1.778) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 21 N-000004)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 1.778 1.778) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 N-000001)
    )
    (pad 3 thru_hole circle (at 0 2.54 270) (size 1.778 1.778) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 11 N-000002)
    )
    (model discret/to220_horiz.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SIL-3 (layer F.Cu) (tedit 5520C264)
    (at 187.325 153.67 270)
    (descr "Connecteur 3 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference D4 (at -1.27 -6.985 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value DIODE_LASER (at 0 -2.54 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -2.54 0 270) (size 1.778 1.778) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 21 N-000004)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.5128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 26 N-000009)
    )
    (pad 3 thru_hole circle (at 2.54 0 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.5128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 GND)
    )
  )
  (module R_400 (layer F.Cu) (tedit 538C7C26)
    (at 171.45 161.29 180)
    (descr "Resitance 4 pas")
    (tags R)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference R9 (at 0.635 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 4k7 (at 0 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -5.08 0 180) (size 1.80086 1.80086) (drill 0.5985)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 17 N-0000026)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 5.08 0 180) (size 1.80086 1.80086) (drill 0.5985)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 +12V)
    )
    (model discret/resistor.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.4 0.4 0.4))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module R_400 (layer F.Cu) (tedit 5512B7BB)
    (at 149.86 158.75)
    (descr "Resitance 4 pas")
    (tags R)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference R1 (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10k (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.80086 1.80086) (drill 0.5985)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 19 N-0000028)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.80086 1.80086) (drill 0.5985)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 14 N-0000022)
    )
    (model discret/resistor.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.4 0.4 0.4))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module R_400 (layer F.Cu) (tedit 538C7C26)
    (at 158.75 161.29)
    (descr "Resitance 4 pas")
    (tags R)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference R2 (at 0.635 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100k (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.80086 1.80086) (drill 0.5985)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 14 N-0000022)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.80086 1.80086) (drill 0.5985)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 12 N-0000020)
    )
    (model discret/resistor.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.4 0.4 0.4))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module R_400 (layer F.Cu) (tedit 538C7C26)
    (at 165.1 164.465 180)
    (descr "Resitance 4 pas")
    (tags R)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference R3 (at 0.635 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 22k (at 0 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -5.08 0 180) (size 1.80086 1.80086) (drill 0.5985)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 13 N-0000021)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 5.08 0 180) (size 1.80086 1.80086) (drill 0.5985)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 +12V)
    )
    (model discret/resistor.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.4 0.4 0.4))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module R_400 (layer F.Cu) (tedit 538C7C26)
    (at 165.1 167.005)
    (descr "Resitance 4 pas")
    (tags R)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference R4 (at 0.635 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10k (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.80086 1.80086) (drill 0.5985)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 GND)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.80086 1.80086) (drill 0.5985)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 13 N-0000021)
    )
    (model discret/resistor.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.4 0.4 0.4))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module R_400 (layer F.Cu) (tedit 5512B623)
    (at 159.385 153.67 180)
    (descr "Resitance 4 pas")
    (tags R)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference R6 (at 0 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 220k (at 0 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -5.08 0 180) (size 1.80086 1.80086) (drill 0.5985)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 12 N-0000020)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 5.08 0 180) (size 1.80086 1.80086) (drill 0.5985)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 10 N-0000019)
    )
    (model discret/resistor.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.4 0.4 0.4))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module R_400 (layer F.Cu) (tedit 538C7C26)
    (at 179.07 153.67 90)
    (descr "Resitance 4 pas")
    (tags R)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference R7 (at 0.635 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 22k (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -5.08 0 90) (size 1.80086 1.80086) (drill 0.5985)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 17 N-0000026)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 5.08 0 90) (size 1.80086 1.80086) (drill 0.5985)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 16 N-0000024)
    )
    (model discret/resistor.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.4 0.4 0.4))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module R_400 (layer F.Cu) (tedit 538C7C26)
    (at 163.83 145.415 180)
    (descr "Resitance 4 pas")
    (tags R)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference R8 (at 0.635 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100k (at 0 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -5.08 0 180) (size 1.80086 1.80086) (drill 0.5985)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 16 N-0000024)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 5.08 0 180) (size 1.80086 1.80086) (drill 0.5985)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 8 N-0000017)
    )
    (model discret/resistor.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.4 0.4 0.4))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module R_400 (layer F.Cu) (tedit 551398EF)
    (at 176.53 145.415)
    (descr "Resitance 4 pas")
    (tags R)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference R13 (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 6k8 (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.80086 1.80086) (drill 0.5985)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 GND)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.80086 1.80086) (drill 0.5985)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 7 N-0000016)
    )
    (model discret/resistor.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.4 0.4 0.4))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module R_400 (layer F.Cu) (tedit 538C7C26)
    (at 186.69 165.735 90)
    (descr "Resitance 4 pas")
    (tags R)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference R15 (at 0.635 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 4k7 (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -5.08 0 90) (size 1.80086 1.80086) (drill 0.5985)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 N-0000010)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 5.08 0 90) (size 1.80086 1.80086) (drill 0.5985)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 26 N-000009)
    )
    (model discret/resistor.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.4 0.4 0.4))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module R_400 (layer F.Cu) (tedit 538C7C26)
    (at 149.86 180.34)
    (descr "Resitance 4 pas")
    (tags R)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference R5 (at 0.635 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10k (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.80086 1.80086) (drill 0.5985)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 23 N-000006)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.80086 1.80086) (drill 0.5985)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 N-0000014)
    )
    (model discret/resistor.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.4 0.4 0.4))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module R_400 (layer F.Cu) (tedit 551398D6)
    (at 189.865 140.97 270)
    (descr "Resitance 4 pas")
    (tags R)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference R16 (at 0 0 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 22 (at 0 0 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -5.08 0 270) (size 1.80086 1.80086) (drill 0.5985)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 N-000001)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 5.08 0 270) (size 1.80086 1.80086) (drill 0.5985)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 21 N-000004)
    )
    (model discret/resistor.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.4 0.4 0.4))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module R_400 (layer F.Cu) (tedit 551E3925)
    (at 151.13 147.955 270)
    (descr "Resitance 4 pas")
    (tags R)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference R12 (at 0 0 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 4k7 (at 0 0 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -5.08 0 270) (size 1.80086 1.80086) (drill 0.5985)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 18 N-0000027)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 5.08 0 270) (size 1.80086 1.80086) (drill 0.5985)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 +12V)
    )
    (model discret/resistor.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.4 0.4 0.4))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module R_400 (layer F.Cu) (tedit 538C7C26)
    (at 176.53 142.875)
    (descr "Resitance 4 pas")
    (tags R)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference R11 (at 0.635 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 2k2 (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.80086 1.80086) (drill 0.5985)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 9 N-0000018)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.80086 1.80086) (drill 0.5985)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 7 N-0000016)
    )
    (model discret/resistor.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.4 0.4 0.4))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module R_400 (layer F.Cu) (tedit 5512B924)
    (at 183.515 153.67 270)
    (descr "Resitance 4 pas")
    (tags R)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference R14 (at -0.635 0 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 68 (at 0 0 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -5.08 0 270) (size 1.80086 1.80086) (drill 0.5985)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 22 N-000005)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 5.08 0 270) (size 1.80086 1.80086) (drill 0.5985)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 GND)
    )
    (model discret/resistor.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.4 0.4 0.4))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module R_400 (layer F.Cu) (tedit 538C7C26)
    (at 149.86 139.7 180)
    (descr "Resitance 4 pas")
    (tags R)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference R10 (at 0.635 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10k (at 0 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -5.08 0 180) (size 1.80086 1.80086) (drill 0.5985)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 20 N-000003)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 5.08 0 180) (size 1.80086 1.80086) (drill 0.5985)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 N-0000023)
    )
    (model discret/resistor.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.4 0.4 0.4))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module E-S_3mm (layer F.Cu) (tedit 5513CA6D)
    (at 144.78 136.525)
    (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
    (tags DEV)
    (fp_text reference P4 (at -5.715 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_1 (at 0 2.794) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.59972)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 GND)
    )
  )
  (module E-S_3mm (layer F.Cu) (tedit 5513CA75)
    (at 143.51 168.275)
    (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
    (tags DEV)
    (fp_text reference P2 (at -4.445 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_1 (at 0 2.794) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.59972)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 GND)
    )
  )
  (module E-S_3mm (layer F.Cu) (tedit 5513CA74)
    (at 144.78 156.21)
    (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
    (tags DEV)
    (fp_text reference P1 (at -5.715 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_1 (at 0 2.794) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.59972)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 19 N-0000028)
    )
  )
  (module E-S_3mm (layer F.Cu) (tedit 5513CA71)
    (at 144.78 142.875)
    (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
    (tags DEV)
    (fp_text reference P3 (at -5.715 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_1 (at 0 2.794) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.59972)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 N-0000023)
    )
  )
  (module DIP-8__300 (layer F.Cu) (tedit 5520C26B)
    (at 172.085 153.67)
    (descr "8 pins DIL package, round pads")
    (tags DIL)
    (fp_text reference U1 (at -6.35 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value TL082 (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 3.81) (size 1.778 1.778) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 10 N-0000019)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at -1.27 3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.50066)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 12 N-0000020)
    )
    (pad 3 thru_hole circle (at 1.27 3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.50066)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 13 N-0000021)
    )
    (pad 4 thru_hole circle (at 3.81 3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.50066)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 GND)
    )
    (pad 5 thru_hole circle (at 3.81 -3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.50066)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 10 N-0000019)
    )
    (pad 6 thru_hole circle (at 1.27 -3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.50066)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 16 N-0000024)
    )
    (pad 7 thru_hole circle (at -1.27 -3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.50066)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 8 N-0000017)
    )
    (pad 8 thru_hole circle (at -3.81 -3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.50066)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 +12V)
    )
    (model dil/dil_8.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module D3 (layer F.Cu) (tedit 5520C279)
    (at 172.085 177.8)
    (descr "Diode 3 pas")
    (tags "DIODE DEV")
    (fp_text reference D1 (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value BAT43 (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0) (size 1.778 1.778) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 GND)
    )
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 0) (size 1.8 1.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 24 N-000007)
    )
    (model discret/diode.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3 0.3 0.3))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module D3 (layer F.Cu) (tedit 5520C285)
    (at 172.72 174.625 180)
    (descr "Diode 3 pas")
    (tags "DIODE DEV")
    (fp_text reference D3 (at 0 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value BAT43 (at 0 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 180) (size 1.778 1.778) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 24 N-000007)
    )
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 0 180) (size 1.8 1.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 25 N-000008)
    )
    (model discret/diode.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3 0.3 0.3))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module D3 (layer F.Cu) (tedit 5520C25E)
    (at 164.465 142.875 180)
    (descr "Diode 3 pas")
    (tags "DIODE DEV")
    (fp_text reference D2 (at 0 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "ZENER 5V6" (at 0 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 180) (size 1.778 1.778) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 8 N-0000017)
    )
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 0 180) (size 1.8 1.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 9 N-0000018)
    )
    (model discret/diode.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3 0.3 0.3))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module C_200 (layer F.Cu) (tedit 5513C7FE)
    (at 158.75 151.13 180)
    (descr "Condensateur = 2 pas")
    (tags C)
    (fp_text reference C4 (at 0 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100nF (at 0 1.905 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -2.54 0 180) (size 1.80086 1.80086) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 12 N-0000020)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0 180) (size 1.80086 1.80086) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 10 N-0000019)
    )
    (model discret/capa_2pas_5x5mm.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module C_200 (layer F.Cu) (tedit 5513BDD6)
    (at 146.05 165.735 180)
    (descr "Condensateur = 2 pas")
    (tags C)
    (fp_text reference C1 (at 0 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10nF (at 0 1.905 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -2.54 0 180) (size 1.80086 1.80086) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 +12V)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0 180) (size 1.80086 1.80086) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 GND)
    )
    (model discret/capa_2pas_5x5mm.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module C_200 (layer F.Cu) (tedit 5513C75C)
    (at 147.32 149.86 270)
    (descr "Condensateur = 2 pas")
    (tags C)
    (fp_text reference C7 (at 0 0 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 470nF (at 0 1.905 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -2.54 0 270) (size 1.80086 1.80086) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 +12V)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0 270) (size 1.80086 1.80086) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 GND)
    )
    (model discret/capa_2pas_5x5mm.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module C_200 (layer F.Cu) (tedit 540562A2)
    (at 154.94 165.1 180)
    (descr "Condensateur = 2 pas")
    (tags C)
    (fp_text reference C2 (at 0 -1.905 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100nF (at 0 1.905 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -2.54 0 180) (size 1.80086 1.80086) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 GND)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0 180) (size 1.80086 1.80086) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 14 N-0000022)
    )
    (model discret/capa_2pas_5x5mm.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module C_200 (layer F.Cu) (tedit 5513BDD4)
    (at 146.05 163.195 180)
    (descr "Condensateur = 2 pas")
    (tags C)
    (fp_text reference C3 (at 0 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10nF (at 0 1.905 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -2.54 0 180) (size 1.80086 1.80086) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 23 N-000006)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0 180) (size 1.80086 1.80086) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 GND)
    )
    (model discret/capa_2pas_5x5mm.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module C_200 (layer F.Cu) (tedit 5513C803)
    (at 165.735 173.99 270)
    (descr "Condensateur = 2 pas")
    (tags C)
    (fp_text reference C5 (at 0 0 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 470nF (at 0 1.905 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -2.54 0 270) (size 1.80086 1.80086) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 6 N-0000015)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0 270) (size 1.80086 1.80086) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 24 N-000007)
    )
    (model discret/capa_2pas_5x5mm.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module C_200 (layer F.Cu) (tedit 5513BDC6)
    (at 179.07 177.165 90)
    (descr "Condensateur = 2 pas")
    (tags C)
    (fp_text reference C6 (at 0 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 470nF (at 0 1.905 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -2.54 0 90) (size 1.80086 1.80086) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 GND)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0 90) (size 1.80086 1.80086) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 25 N-000008)
    )
    (model discret/capa_2pas_5x5mm.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module DIP-6__300 (layer F.Cu) (tedit 5520C273)
    (at 180.34 167.64 90)
    (descr "6 pins DIL package, round pads")
    (tags DIL)
    (fp_text reference U2 (at 3.175 1.27 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CNX35 (at -0.050001 -0.055001 90) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -2.54 3.81 90) (size 1.778 1.778) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 N-0000010)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 0 3.81 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.5128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 25 N-000008)
    )
    (pad 3 thru_hole circle (at 2.54 3.81 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.5128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 4 thru_hole circle (at 2.54 -3.81 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.5128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 GND)
    )
    (pad 5 thru_hole circle (at 0 -3.81 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.5128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 17 N-0000026)
    )
    (pad 6 thru_hole circle (at -2.54 -3.81 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.5128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (model dil/dil_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module TO-220_V_GDS (layer F.Cu) (tedit 5520C236)
    (at 168.91 138.43 90)
    (descr "Regulateur TO220 serie LM78xx")
    (tags "TR TO220")
    (fp_text reference Q2 (at 8.89 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "IRF9Z24 - canal P" (at 6.35 0 180) (layer F.SilkS))
    (pad G thru_hole circle (at 0 -2.54 90) (size 1.778 1.778) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 18 N-0000027)
    )
    (pad D thru_hole circle (at 0 0 90) (size 1.778 1.778) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 11 N-000002)
    )
    (pad S thru_hole circle (at 0 2.54 90) (size 1.778 1.778) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 +12V)
    )
  )
  (module E-S_3mm (layer F.Cu) (tedit 5513CA72)
    (at 144.78 147.32)
    (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
    (tags DEV)
    (fp_text reference P5 (at -5.715 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_1 (at 0 2.794) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.59972)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 +12V)
    )
  )
  (module E-S_3mm (layer F.Cu) (tedit 551E3C5B)
    (at 144.78 152.4)
    (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
    (tags DEV)
    (fp_text reference P6 (at -5.715 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_1 (at 0 2.794) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.59972)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 GND)
    )
  )
  (module C_200 (layer F.Cu) (tedit 5513C756)
    (at 180.975 140.335)
    (descr "Condensateur = 2 pas")
    (tags C)
    (fp_text reference C8 (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100nF (at 0 1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -2.54 0) (size 1.80086 1.80086) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 GND)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0) (size 1.80086 1.80086) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 21 N-000004)
    )
    (model discret/capa_2pas_5x5mm.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (gr_line (start 141.605 183.515) (end 141.605 133.35) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 191.77 133.35) (end 141.605 133.35) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 191.77 183.515) (end 141.605 183.515) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 191.77 133.35) (end 191.77 183.515) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
)
