(kicad_pcb (version 3) (host pcbnew "(2013-jul-07)-stable")
  (general
    (links 94)
    (no_connects 0)
    (area 185.044999 135.17725 288.319066 200.10275)
    (thickness 1.6)
    (drawings 7)
    (tracks 227)
    (zones 0)
    (modules 45)
    (nets 42)
  )
  (page A3)
  (title_block 
    (rev 1.0)
  )
  (layers
    (15 F.Cu signal)
    (0 B.Cu signal)
    (16 B.Adhes user)
    (17 F.Adhes user)
    (18 B.Paste user)
    (19 F.Paste user)
    (20 B.SilkS user)
    (21 F.SilkS user)
    (22 B.Mask user)
    (23 F.Mask user)
    (24 Dwgs.User user)
    (25 Cmts.User user)
    (26 Eco1.User user)
    (27 Eco2.User user)
    (28 Edge.Cuts user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 1)
    (user_trace_width 0.254)
    (user_trace_width 0.5)
    (user_trace_width 1)
    (trace_clearance 0.3)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.254)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.15)
    (via_size 0.889)
    (via_drill 0.635)
    (via_min_size 0.889)
    (via_min_drill 0.508)
    (user_via 1.5 0.5)
    (uvia_size 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.508)
    (uvia_min_drill 0.127)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1 2)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.5 1.5)
    (pad_drill 0.5)
    (pad_to_mask_clearance 0)
    (aux_axis_origin 189.23 196.85)
    (visible_elements FFFFFFBF)
    (pcbplotparams
      (layerselection 32768)
      (usegerberextensions true)
      (excludeedgelayer false)
      (linewidth 0.150000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin true)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotothertext true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 0)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory /media/dd_1To/PERSO_2/ELECTRON/AUTRES/CNC/kicad/cnc_circuit/gerber/))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 +12V)
  (net 2 5V)
  (net 3 GND)
  (net 4 N-0000026)
  (net 5 N-0000034)
  (net 6 N-0000035)
  (net 7 N-0000036)
  (net 8 N-0000037)
  (net 9 N-0000038)
  (net 10 N-0000039)
  (net 11 N-0000040)
  (net 12 N-0000046)
  (net 13 N-0000048)
  (net 14 N-0000049)
  (net 15 N-0000050)
  (net 16 N-0000051)
  (net 17 N-0000052)
  (net 18 N-0000053)
  (net 19 N-0000054)
  (net 20 N-0000055)
  (net 21 N-0000056)
  (net 22 N-0000057)
  (net 23 N-0000058)
  (net 24 N-0000059)
  (net 25 N-0000060)
  (net 26 N-0000061)
  (net 27 N-0000062)
  (net 28 N-0000063)
  (net 29 N-0000064)
  (net 30 N-0000065)
  (net 31 N-0000066)
  (net 32 N-0000067)
  (net 33 N-0000068)
  (net 34 N-0000069)
  (net 35 N-0000070)
  (net 36 N-0000071)
  (net 37 N-0000072)
  (net 38 N-0000074)
  (net 39 N-0000077)
  (net 40 N-0000079)
  (net 41 N-0000080)
  (net_class Default "Ceci est la Netclass par défaut"
    (clearance 0.3)
    (trace_width 0.5)
    (via_dia 0.889)
    (via_drill 0.635)
    (uvia_dia 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (add_net "")
    (add_net +12V)
    (add_net 5V)
    (add_net GND)
    (add_net N-0000026)
    (add_net N-0000034)
    (add_net N-0000035)
    (add_net N-0000036)
    (add_net N-0000037)
    (add_net N-0000038)
    (add_net N-0000039)
    (add_net N-0000040)
    (add_net N-0000046)
    (add_net N-0000048)
    (add_net N-0000049)
    (add_net N-0000050)
    (add_net N-0000051)
    (add_net N-0000052)
    (add_net N-0000053)
    (add_net N-0000054)
    (add_net N-0000055)
    (add_net N-0000056)
    (add_net N-0000057)
    (add_net N-0000058)
    (add_net N-0000059)
    (add_net N-0000060)
    (add_net N-0000061)
    (add_net N-0000062)
    (add_net N-0000063)
    (add_net N-0000064)
    (add_net N-0000065)
    (add_net N-0000066)
    (add_net N-0000067)
    (add_net N-0000068)
    (add_net N-0000069)
    (add_net N-0000070)
    (add_net N-0000071)
    (add_net N-0000072)
    (add_net N-0000074)
    (add_net N-0000077)
    (add_net N-0000079)
    (add_net N-0000080)
  )
  (module module_easy_driver4 (layer F.Cu) (tedit 553761F1)
    (at 210.82 153.67)
    (fp_text reference U1 (at -12.7 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value EASYDRIVER (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -17.78 7.62) (size 1.8 1.8) (drill 1)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 GND)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at -15.24 7.62) (size 1.8 1.8) (drill 1)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 3 thru_hole circle (at -5.08 7.62) (size 1.8 1.8) (drill 1)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 4 thru_hole circle (at -2.54 7.62) (size 1.8 1.8) (drill 1)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 5V)
    )
    (pad 5 thru_hole circle (at 15.24 7.62) (size 1.8 1.8) (drill 1)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 GND)
    )
    (pad 6 thru_hole circle (at 17.78 7.62) (size 1.8 1.8) (drill 1)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 13 N-0000048)
    )
    (pad 7 thru_hole circle (at 20.32 7.62) (size 1.8 1.8) (drill 1)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 12 N-0000046)
    )
    (pad 8 thru_hole circle (at 20.32 -7.62) (size 1.8 1.8) (drill 1)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 +12V)
    )
    (pad 9 thru_hole circle (at 17.78 -7.62) (size 1.8 1.8) (drill 1)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 GND)
    )
    (pad 10 thru_hole circle (at 10.16 -7.62) (size 1.8 1.8) (drill 1)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 GND)
    )
    (pad 11 thru_hole circle (at 7.62 -7.62) (size 1.8 1.8) (drill 1)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 16 N-0000051)
    )
    (pad 12 thru_hole circle (at -2.54 -7.62) (size 1.8 1.8) (drill 1)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 13 thru_hole circle (at -5.08 -7.62) (size 1.8 1.8) (drill 1)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 14 thru_hole circle (at -10.16 -7.62) (size 1.8 1.8) (drill 1)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 8 N-0000037)
    )
    (pad 15 thru_hole circle (at -12.7 -7.62) (size 1.8 1.8) (drill 1)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 9 N-0000038)
    )
    (pad 16 thru_hole circle (at -15.24 -7.62) (size 1.8 1.8) (drill 1)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 10 N-0000039)
    )
    (pad 17 thru_hole circle (at -17.78 -7.62) (size 1.8 1.8) (drill 1)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 11 N-0000040)
    )
  )
  (module TO-220_V_123 (layer F.Cu) (tedit 553B8BD7)
    (at 222.25 167.64 90)
    (descr "Transistor MOSFET TO220")
    (tags "TR TO220 DEV")
    (fp_text reference U3 (at -1.905 -5.715 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 7805 (at 6.985 0 180) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 -2.54 90) (size 1.8 1.8) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 +12V)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 0 0 90) (size 1.8 1.8) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 GND)
    )
    (pad 3 thru_hole circle (at 0 2.54 90) (size 1.8 1.8) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 25 N-0000060)
    )
    (model discret/to220_horiz.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM1206 (layer F.Cu) (tedit 42806E24)
    (at 218.44 162.56 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference C1 (at 0 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100nF (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.651 0 90) (size 1.524 2.032)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 +12V)
    )
    (pad 2 smd rect (at 1.651 0 90) (size 1.524 2.032)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.17 0.16 0.16))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM1206 (layer F.Cu) (tedit 5539F388)
    (at 223.52 163.83 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference C2 (at 0 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100nF (at 0 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.651 0 180) (size 1.524 2.032)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 25 N-0000060)
    )
    (pad 2 smd rect (at 1.651 0 180) (size 1.524 2.032)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.17 0.16 0.16))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM1206 (layer F.Cu) (tedit 42806E24)
    (at 229.87 148.59 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference C3 (at 0 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100nF (at 0 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.651 0 180) (size 1.524 2.032)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 +12V)
    )
    (pad 2 smd rect (at 1.651 0 180) (size 1.524 2.032)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.17 0.16 0.16))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer F.Cu) (tedit 42806E04)
    (at 237.49 194.31 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference R9 (at 0 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10k (at 0 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 5V)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 19 N-0000054)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer F.Cu) (tedit 42806E04)
    (at 248.92 180.34)
    (attr smd)
    (fp_text reference R1 (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 470 (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 29 N-0000064)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 40 N-0000079)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer F.Cu) (tedit 42806E04)
    (at 248.92 177.8)
    (attr smd)
    (fp_text reference R4 (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 470 (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 30 N-0000065)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 41 N-0000080)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer F.Cu) (tedit 42806E04)
    (at 234.95 148.59)
    (attr smd)
    (fp_text reference R17 (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 2k2 (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 +12V)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 18 N-0000053)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer F.Cu) (tedit 42806E04)
    (at 218.44 149.86 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference R2 (at 0 0 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10k (at 0 0 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 270) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 16 N-0000051)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 270) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 5V)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer F.Cu) (tedit 42806E04)
    (at 223.52 179.07 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference R3 (at 0 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10k (at 0 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 32 N-0000067)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 5V)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer F.Cu) (tedit 42806E04)
    (at 248.92 182.88)
    (attr smd)
    (fp_text reference R5 (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 1k (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 14 N-0000049)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 38 N-0000074)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer F.Cu) (tedit 42806E04)
    (at 232.41 194.31 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference R10 (at 0 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 330 (at 0 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 5V)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 20 N-0000055)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer F.Cu) (tedit 42806E04)
    (at 264.795 158.115 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference R15 (at 0 0 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 330 (at 0 0 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 270) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 21 N-0000056)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 270) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 5V)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer F.Cu) (tedit 42806E04)
    (at 261.62 158.115 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference R13 (at 0 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 330 (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 5V)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 22 N-0000057)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer F.Cu) (tedit 42806E04)
    (at 258.445 158.115 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference R8 (at 0 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 330 (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 5V)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 23 N-0000058)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer F.Cu) (tedit 42806E04)
    (at 255.27 158.115 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference R7 (at 0 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 330 (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 5V)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 24 N-0000059)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer F.Cu) (tedit 42806E04)
    (at 256.54 140.97 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference R11 (at 0 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10k (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 36 N-0000071)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 5V)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer F.Cu) (tedit 42806E04)
    (at 259.08 140.97 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference R12 (at 0 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10k (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 37 N-0000072)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 5V)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer F.Cu) (tedit 42806E04)
    (at 264.16 140.97 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference R16 (at 0 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10k (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 34 N-0000069)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 5V)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer F.Cu) (tedit 42806E04)
    (at 261.62 140.97 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference R14 (at 0 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10k (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 35 N-0000070)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 5V)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer F.Cu) (tedit 42806E04)
    (at 248.92 185.42)
    (attr smd)
    (fp_text reference R6 (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 1k (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 33 N-0000068)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 39 N-0000077)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SIL-4 (layer F.Cu) (tedit 553B405C)
    (at 196.85 167.64)
    (descr "Connecteur 4 pibs")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference P2 (at 0 -2.54) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_4 (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 0) (size 1.8 1.8) (drill 1)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 7 N-0000036)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.8 1.8) (drill 1)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 6 N-0000035)
    )
    (pad 3 thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.8 1.8) (drill 1)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 N-0000026)
    )
    (pad 4 thru_hole circle (at 3.81 0) (size 1.8 1.8) (drill 1)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 N-0000034)
    )
  )
  (module SIL-4 (layer F.Cu) (tedit 553B42D3)
    (at 196.85 142.24)
    (descr "Connecteur 4 pibs")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference P1 (at 0 -2.54) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_4 (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 0) (size 1.8 1.8) (drill 1)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 11 N-0000040)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.8 1.8) (drill 1)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 10 N-0000039)
    )
    (pad 3 thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.8 1.8) (drill 1)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 9 N-0000038)
    )
    (pad 4 thru_hole circle (at 3.81 0) (size 1.8 1.8) (drill 1)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 8 N-0000037)
    )
  )
  (module SIL-3 (layer F.Cu) (tedit 553B4040)
    (at 265.43 151.13 90)
    (descr "Connecteur 3 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference K5 (at 14.605 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_3 (at 0 -2.54 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -2.54 0 90) (size 1.8 1.8) (drill 1)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 21 N-0000056)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 0 0 90) (size 1.8 1.8) (drill 1)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 GND)
    )
    (pad 3 thru_hole circle (at 2.54 0 90) (size 1.8 1.8) (drill 1)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 34 N-0000069)
    )
  )
  (module SIL-3 (layer F.Cu) (tedit 553B4339)
    (at 233.68 191.77)
    (descr "Connecteur 3 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference K3 (at 0 6.985) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_3 (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -2.54 0) (size 1.8 1.8) (drill 1)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 20 N-0000055)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.8 1.8) (drill 1)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 GND)
    )
    (pad 3 thru_hole circle (at 2.54 0) (size 1.8 1.8) (drill 1)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 19 N-0000054)
    )
  )
  (module SIL-3 (layer F.Cu) (tedit 553B403A)
    (at 261.62 151.13 90)
    (descr "Connecteur 3 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference K4 (at 14.605 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_3 (at 0 -2.54 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -2.54 0 90) (size 1.8 1.8) (drill 1)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 22 N-0000057)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 0 0 90) (size 1.8 1.8) (drill 1)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 GND)
    )
    (pad 3 thru_hole circle (at 2.54 0 90) (size 1.8 1.8) (drill 1)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 35 N-0000070)
    )
  )
  (module SIL-3 (layer F.Cu) (tedit 553B4032)
    (at 257.81 151.13 90)
    (descr "Connecteur 3 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference K2 (at 14.605 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_3 (at 0 -2.54 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -2.54 0 90) (size 1.8 1.8) (drill 1)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 23 N-0000058)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 0 0 90) (size 1.8 1.8) (drill 1)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 GND)
    )
    (pad 3 thru_hole circle (at 2.54 0 90) (size 1.8 1.8) (drill 1)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 37 N-0000072)
    )
  )
  (module SIL-3 (layer F.Cu) (tedit 553B402B)
    (at 254 151.13 90)
    (descr "Connecteur 3 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference K1 (at 14.605 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_3 (at 0 -2.54 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -2.54 0 90) (size 1.8 1.8) (drill 1)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 24 N-0000059)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 0 0 90) (size 1.8 1.8) (drill 1)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 GND)
    )
    (pad 3 thru_hole circle (at 2.54 0 90) (size 1.8 1.8) (drill 1)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 36 N-0000071)
    )
  )
  (module SIL-2 (layer F.Cu) (tedit 553B4327)
    (at 236.22 186.69 90)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference SP1 (at 0 -2.54 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value BUZZER (at 0 -2.54 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 0 90) (size 1.8 1.8) (drill 1)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 GND)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 0 90) (size 1.8 1.8) (drill 1)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 31 N-0000066)
    )
  )
  (module module_easy_driver4 (layer F.Cu) (tedit 553761F1)
    (at 210.82 180.34)
    (fp_text reference U2 (at -12.7 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value EASYDRIVER (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -17.78 7.62) (size 1.8 1.8) (drill 1)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 GND)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at -15.24 7.62) (size 1.8 1.8) (drill 1)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 3 thru_hole circle (at -5.08 7.62) (size 1.8 1.8) (drill 1)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 4 thru_hole circle (at -2.54 7.62) (size 1.8 1.8) (drill 1)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 5V)
    )
    (pad 5 thru_hole circle (at 15.24 7.62) (size 1.8 1.8) (drill 1)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 GND)
    )
    (pad 6 thru_hole circle (at 17.78 7.62) (size 1.8 1.8) (drill 1)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 17 N-0000052)
    )
    (pad 7 thru_hole circle (at 20.32 7.62) (size 1.8 1.8) (drill 1)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 N-0000050)
    )
    (pad 8 thru_hole circle (at 20.32 -7.62) (size 1.8 1.8) (drill 1)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 +12V)
    )
    (pad 9 thru_hole circle (at 17.78 -7.62) (size 1.8 1.8) (drill 1)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 GND)
    )
    (pad 10 thru_hole circle (at 10.16 -7.62) (size 1.8 1.8) (drill 1)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 GND)
    )
    (pad 11 thru_hole circle (at 7.62 -7.62) (size 1.8 1.8) (drill 1)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 32 N-0000067)
    )
    (pad 12 thru_hole circle (at -2.54 -7.62) (size 1.8 1.8) (drill 1)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 13 thru_hole circle (at -5.08 -7.62) (size 1.8 1.8) (drill 1)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 14 thru_hole circle (at -10.16 -7.62) (size 1.8 1.8) (drill 1)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 N-0000034)
    )
    (pad 15 thru_hole circle (at -12.7 -7.62) (size 1.8 1.8) (drill 1)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 N-0000026)
    )
    (pad 16 thru_hole circle (at -15.24 -7.62) (size 1.8 1.8) (drill 1)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 6 N-0000035)
    )
    (pad 17 thru_hole circle (at -17.78 -7.62) (size 1.8 1.8) (drill 1)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 7 N-0000036)
    )
  )
  (module E-S (layer F.Cu) (tedit 553B86FA)
    (at 207.01 191.77)
    (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
    (tags DEV)
    (fp_text reference P7 (at -1.27 6.35) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_1 (at 0 2.794) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.59972)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 28 N-0000063)
    )
  )
  (module E-S (layer F.Cu) (tedit 505823CE)
    (at 213.36 167.64)
    (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
    (tags DEV)
    (fp_text reference P12 (at 0 -3.048) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_1 (at 0 2.794) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.59972)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 +12V)
    )
  )
  (module E-S (layer F.Cu) (tedit 553B86FE)
    (at 217.17 194.31)
    (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
    (tags DEV)
    (fp_text reference P13 (at 0 3.81) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_1 (at 0 2.794) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.59972)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 GND)
    )
  )
  (module E-S (layer F.Cu) (tedit 505823CE)
    (at 234.95 165.1)
    (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
    (tags DEV)
    (fp_text reference P10 (at 0 -3.048) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_1 (at 0 2.794) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.59972)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 27 N-0000062)
    )
  )
  (module E-S (layer F.Cu) (tedit 553B86F7)
    (at 210.82 191.77)
    (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
    (tags DEV)
    (fp_text reference P11 (at 0.635 6.35) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_1 (at 0 2.794) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.59972)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 28 N-0000063)
    )
  )
  (module E-S (layer F.Cu) (tedit 553B2E0E)
    (at 200.66 194.31)
    (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
    (tags DEV)
    (fp_text reference P9 (at 0 3.81) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_1 (at 0 2.794) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.59972)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 GND)
    )
  )
  (module E-S (layer F.Cu) (tedit 505823CE)
    (at 209.55 167.64)
    (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
    (tags DEV)
    (fp_text reference P8 (at 0 -3.048) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_1 (at 0 2.794) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.59972)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 +12V)
    )
  )
  (module arduino_mega2560_partiel1 (layer F.Cu) (tedit 553E2A64)
    (at 271.78 142.24 180)
    (fp_text reference U4 (at 19.05 -22.86 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value ARDUINO_MEGA2560_PARTIEL1 (at 5.08 -54.61 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 107 thru_hole circle (at 2.54 -50.8 180) (size 1.8 1.8) (drill 1)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 106 thru_hole circle (at 5.08 -50.8 180) (size 1.8 1.8) (drill 1)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 105 thru_hole circle (at 7.62 -50.8 180) (size 1.8 1.8) (drill 1)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 104 thru_hole circle (at 10.16 -50.8 180) (size 1.8 1.8) (drill 1)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 103 thru_hole circle (at 12.7 -50.8 180) (size 1.8 1.8) (drill 1)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 102 thru_hole circle (at 15.24 -50.8 180) (size 1.8 1.8) (drill 1)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 101 thru_hole circle (at 17.78 -50.8 180) (size 1.8 1.8) (drill 1)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 100 thru_hole circle (at 20.32 -50.8 180) (size 1.8 1.8) (drill 1)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 19 N-0000054)
    )
    (pad 15 thru_hole circle (at 25.4 -2.54 180) (size 1.8 1.8) (drill 1)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 14 thru_hole circle (at 22.86 -2.54 180) (size 1.8 1.8) (drill 1)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 13 thru_hole circle (at 20.32 -2.54 180) (size 1.8 1.8) (drill 1)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 12 thru_hole circle (at 17.78 -2.54 180) (size 1.8 1.8) (drill 1)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 8 thru_hole circle (at 7.62 -2.54 180) (size 1.8 1.8) (drill 1)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 34 N-0000069)
    )
    (pad 9 thru_hole circle (at 10.16 -2.54 180) (size 1.8 1.8) (drill 1)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 35 N-0000070)
    )
    (pad 10 thru_hole circle (at 12.7 -2.54 180) (size 1.8 1.8) (drill 1)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 37 N-0000072)
    )
    (pad 11 thru_hole circle (at 15.24 -2.54 180) (size 1.8 1.8) (drill 1)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 36 N-0000071)
    )
    (pad 22 thru_hole circle (at 27.94 -48.26 180) (size 1.5 1.5) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 23 thru_hole circle (at 30.48 -48.26 180) (size 1.5 1.5) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 24 thru_hole circle (at 27.94 -45.72 180) (size 1.5 1.5) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 25 thru_hole circle (at 30.48 -45.72 180) (size 1.5 1.5) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 26 thru_hole circle (at 27.94 -43.18 180) (size 1.5 1.5) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 27 thru_hole circle (at 30.48 -43.18 180) (size 1.5 1.5) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 33 N-0000068)
    )
    (pad 28 thru_hole circle (at 27.94 -40.64 180) (size 1.5 1.5) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 14 N-0000049)
    )
    (pad 29 thru_hole circle (at 30.48 -40.64 180) (size 1.8 1.8) (drill 1)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 31 N-0000066)
    )
    (pad 137 thru_hole circle (at 27.94 -50.8 180) (size 1.8 1.8) (drill 1)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 136 thru_hole circle (at 30.48 -50.8 180) (size 1.8 1.8) (drill 1)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 5V)
    )
    (pad 31 thru_hole circle (at 30.48 -38.1 180) (size 1.5 1.5) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 29 N-0000064)
    )
    (pad 30 thru_hole circle (at 27.94 -38.1 180) (size 1.5 1.5) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 30 N-0000065)
    )
    (pad 32 thru_hole circle (at 27.94 -35.56 180) (size 1.5 1.5) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 33 thru_hole circle (at 30.48 -35.56 180) (size 1.5 1.5) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 34 thru_hole circle (at 27.94 -33.02 180) (size 1.5 1.5) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 35 thru_hole circle (at 30.48 -33.02 180) (size 1.5 1.5) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 36 thru_hole circle (at 27.94 -30.48 180) (size 1.5 1.5) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 32 N-0000067)
    )
    (pad 37 thru_hole circle (at 30.48 -30.48 180) (size 1.5 1.5) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 16 N-0000051)
    )
    (pad 38 thru_hole circle (at 27.94 -27.94 180) (size 1.5 1.5) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 39 thru_hole circle (at 30.48 -27.94 180) (size 1.5 1.5) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 40 thru_hole circle (at 27.94 -25.4 180) (size 1.5 1.5) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 41 thru_hole circle (at 30.48 -25.4 180) (size 1.5 1.5) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 42 thru_hole circle (at 27.94 -22.86 180) (size 1.8 1.8) (drill 1)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 43 thru_hole circle (at 30.48 -22.86 180) (size 1.8 1.8) (drill 1)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 27 N-0000062)
    )
    (pad 44 thru_hole circle (at 27.94 -20.32 180) (size 1.8 1.8) (drill 1)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 45 thru_hole circle (at 30.48 -20.32 180) (size 1.8 1.8) (drill 1)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 26 N-0000061)
    )
    (pad 46 thru_hole circle (at 27.94 -17.78 180) (size 1.5 1.5) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 17 N-0000052)
    )
    (pad 47 thru_hole circle (at 30.48 -17.78 180) (size 1.8 1.8) (drill 1)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 N-0000050)
    )
    (pad 48 thru_hole circle (at 27.94 -15.24 180) (size 1.5 1.5) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 13 N-0000048)
    )
    (pad 49 thru_hole circle (at 30.48 -15.24 180) (size 1.5 1.5) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 12 N-0000046)
    )
    (pad 50 thru_hole circle (at 27.94 -12.7 180) (size 1.8 1.8) (drill 1)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 51 thru_hole circle (at 30.48 -12.7 180) (size 1.5 1.5) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 52 thru_hole circle (at 27.94 -10.16 180) (size 1.8 1.8) (drill 1)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 53 thru_hole circle (at 30.48 -10.16 180) (size 1.8 1.8) (drill 1)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 130 thru_hole circle (at 27.94 -7.62 180) (size 1.5 1.5) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 GND)
    )
    (pad 131 thru_hole circle (at 30.48 -7.62 180) (size 1.5 1.5) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 GND)
    )
  )
  (module SIL-3 (layer F.Cu) (tedit 553B4049)
    (at 231.14 168.91)
    (descr "Connecteur 3 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference K6 (at 0 -2.54) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_3 (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -2.54 0) (size 1.8 1.8) (drill 1)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 GND)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.8 1.8) (drill 1)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 25 N-0000060)
    )
    (pad 3 thru_hole circle (at 2.54 0) (size 1.8 1.8) (drill 1)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 26 N-0000061)
    )
  )
  (module SM1206POL (layer F.Cu) (tedit 553B83D1)
    (at 254 172.72 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference D2 (at 0 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 0 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 smd rect (at -1.651 0 180) (size 1.524 2.032)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 GND)
    )
    (pad 1 smd rect (at 1.651 0 180) (size 1.524 2.032)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 41 N-0000080)
    )
    (model smd/chip_cms_pol.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.17 0.16 0.16))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM1206POL (layer F.Cu) (tedit 553B83D1)
    (at 254 177.8 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference D1 (at 0 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 0 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 smd rect (at -1.651 0 180) (size 1.524 2.032)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 GND)
    )
    (pad 1 smd rect (at 1.651 0 180) (size 1.524 2.032)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 40 N-0000079)
    )
    (model smd/chip_cms_pol.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.17 0.16 0.16))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM1206POL (layer F.Cu) (tedit 553B83D1)
    (at 254 182.88 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference D3 (at 0 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 0 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 smd rect (at -1.651 0 180) (size 1.524 2.032)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 GND)
    )
    (pad 1 smd rect (at 1.651 0 180) (size 1.524 2.032)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 38 N-0000074)
    )
    (model smd/chip_cms_pol.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.17 0.16 0.16))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM1206POL (layer F.Cu) (tedit 553B83D1)
    (at 254 187.96 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference D4 (at 0 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 0 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 smd rect (at -1.651 0 180) (size 1.524 2.032)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 GND)
    )
    (pad 1 smd rect (at 1.651 0 180) (size 1.524 2.032)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 39 N-0000077)
    )
    (model smd/chip_cms_pol.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.17 0.16 0.16))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM1206POL (layer F.Cu) (tedit 553B83D1)
    (at 234.95 153.67 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference D5 (at 0 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 smd rect (at -1.651 0 90) (size 1.524 2.032)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 GND)
    )
    (pad 1 smd rect (at 1.651 0 90) (size 1.524 2.032)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 18 N-0000053)
    )
    (model smd/chip_cms_pol.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.17 0.16 0.16))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (gr_line (start 270.51 138.43) (end 270.51 196.85) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 189.23 196.85) (end 189.23 138.43) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 189.23 196.85) (end 270.51 196.85) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 189.23 138.43) (end 270.51 138.43) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 257.175 163.195) (end 270.51 163.195) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 257.175 190.5) (end 257.175 163.195) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 270.51 190.5) (end 257.175 190.5) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
)
