(kicad_pcb (version 3) (host pcbnew "(2013-07-07 BZR 4022)-stable")
  (general
    (links 23)
    (no_connects 0)
    (area 60.630999 58.345 96.124888 103.759)
    (thickness 1.6)
    (drawings 7)
    (tracks 50)
    (zones 0)
    (modules 20)
    (nets 11)
  )
  (page A3)
  (title_block 
    (title "Mixeur 2.4GHz")
  )
  (layers
    (15 Dessus.Cu signal)
    (0 Dessous.Cu signal)
    (16 Dessous.Adhes user)
    (17 Dessus.Adhes user)
    (18 Dessous.Pate user)
    (19 Dessus.Pate user)
    (20 Dessous.SilkS user)
    (21 Dessus.SilkS user)
    (22 Dessous.Masque user)
    (23 Dessus.Masque user)
    (24 Dessin.User user)
    (25 Cmts.User user)
    (26 Eco1.User user)
    (27 Eco2.User user)
    (28 Contours.Ci user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.254)
    (user_trace_width 0.254)
    (user_trace_width 0.5)
    (user_trace_width 0.8)
    (trace_clearance 0.254)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.254)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.15)
    (via_size 0.889)
    (via_drill 0.635)
    (via_min_size 0.889)
    (via_min_drill 0.508)
    (uvia_size 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.508)
    (uvia_min_drill 0.127)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1.5 1.5)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.2 1.2)
    (pad_drill 0)
    (pad_to_mask_clearance 0.2)
    (aux_axis_origin 71.12 101.6)
    (visible_elements 7FFFEFBF)
    (pcbplotparams
      (layerselection 32768)
      (usegerberextensions true)
      (excludeedgelayer false)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin true)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference false)
      (plotvalue false)
      (plotothertext false)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 0)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory /media/dd_1To/PERSO_2/ELECTRON/AUTRES/Mixeur_2.4GHz/kicad/gerber/))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 5V)
  (net 2 GND)
  (net 3 N-000001)
  (net 4 N-0000010)
  (net 5 N-0000011)
  (net 6 N-000003)
  (net 7 N-000006)
  (net 8 N-000007)
  (net 9 N-000008)
  (net 10 N-000009)
  (net_class Default "Ceci est la Netclass par défaut"
    (clearance 0.254)
    (trace_width 0.254)
    (via_dia 0.889)
    (via_drill 0.635)
    (uvia_dia 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (add_net "")
    (add_net 5V)
    (add_net GND)
    (add_net N-000001)
    (add_net N-0000010)
    (add_net N-0000011)
    (add_net N-000003)
    (add_net N-000006)
    (add_net N-000007)
    (add_net N-000008)
    (add_net N-000009)
  )
  (module SM1206 (layer Dessus.Cu) (tedit 5B1406A7)
    (at 87.63 76.2)
    (attr smd)
    (fp_text reference C3 (at 0 0) (layer Dessus.SilkS))
    (fp_text value 4n7 (at -0.635 -1.905) (layer Dessus.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.651 0) (size 1.524 2.032)
      (layers Dessus.Cu Dessus.Pate Dessus.Masque)
      (net 6 N-000003)
    )
    (pad 2 smd rect (at 1.651 0) (size 1.524 2.032)
      (layers Dessus.Cu Dessus.Pate Dessus.Masque)
      (net 3 N-000001)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.17 0.16 0.16))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM1206 (layer Dessus.Cu) (tedit 5B14063B)
    (at 82.55 71.12 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference C1 (at 2.54 1.905 180) (layer Dessus.SilkS))
    (fp_text value 47pF (at -0.635 1.905 180) (layer Dessus.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.651 0 180) (size 1.524 2.032)
      (layers Dessus.Cu Dessus.Pate Dessus.Masque)
      (net 4 N-0000010)
    )
    (pad 2 smd rect (at 1.651 0 180) (size 1.524 2.032)
      (layers Dessus.Cu Dessus.Pate Dessus.Masque)
      (net 7 N-000006)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.17 0.16 0.16))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM1206 (layer Dessus.Cu) (tedit 5B27CC2F)
    (at 86.36 85.09 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference C4 (at 0 0 360) (layer Dessus.SilkS))
    (fp_text value 10nF (at 0 -1.905 270) (layer Dessus.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.651 0 270) (size 1.524 2.032)
      (layers Dessus.Cu Dessus.Pate Dessus.Masque)
      (net 10 N-000009)
    )
    (pad 2 smd rect (at 1.651 0 270) (size 1.524 2.032)
      (layers Dessus.Cu Dessus.Pate Dessus.Masque)
      (net 2 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.17 0.16 0.16))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM1206 (layer Dessus.Cu) (tedit 5B27CC2E)
    (at 82.55 85.09 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference C2 (at 0 -0.635 360) (layer Dessus.SilkS))
    (fp_text value 47pF (at 0 0.635 270) (layer Dessus.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.651 0 270) (size 1.524 2.032)
      (layers Dessus.Cu Dessus.Pate Dessus.Masque)
      (net 5 N-0000011)
    )
    (pad 2 smd rect (at 1.651 0 270) (size 1.524 2.032)
      (layers Dessus.Cu Dessus.Pate Dessus.Masque)
      (net 9 N-000008)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.17 0.16 0.16))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer Dessus.Cu) (tedit 5B27CC29)
    (at 80.01 83.82 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference R5 (at 0 1.27 270) (layer Dessus.SilkS))
    (fp_text value 1k (at 0 1.27 270) (layer Dessus.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 270) (size 0.889 1.397)
      (layers Dessus.Cu Dessus.Pate Dessus.Masque)
      (net 5 N-0000011)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 270) (size 0.889 1.397)
      (layers Dessus.Cu Dessus.Pate Dessus.Masque)
      (net 2 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer Dessus.Cu) (tedit 5B27CC25)
    (at 86.36 80.01 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference R4 (at 0 1.27 180) (layer Dessus.SilkS))
    (fp_text value 2k2 (at 0 1.27 180) (layer Dessus.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers Dessus.Cu Dessus.Pate Dessus.Masque)
      (net 10 N-000009)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers Dessus.Cu Dessus.Pate Dessus.Masque)
      (net 6 N-000003)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module E-S_Large (layer Dessus.Cu) (tedit 5B13E071)
    (at 90.17 64.77)
    (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
    (tags DEV)
    (fp_text reference "" (at 0 -3.048) (layer Dessus.SilkS))
    (fp_text value "" (at 0 2.794) (layer Dessus.SilkS) hide)
    (pad "" thru_hole circle (at 0 0) (size 4.0005 4.0005) (drill 0.5985)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
    )
  )
  (module E-S_Large (layer Dessus.Cu) (tedit 5B13E07C)
    (at 90.17 99.06)
    (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
    (tags DEV)
    (fp_text reference "" (at 0 -3.048) (layer Dessus.SilkS))
    (fp_text value "" (at 0 2.794) (layer Dessus.SilkS) hide)
    (pad "" thru_hole circle (at 0 0) (size 4.0005 4.0005) (drill 0.5985)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
    )
  )
  (module E-S_Large (layer Dessus.Cu) (tedit 5B13E090)
    (at 74.93 81.28)
    (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
    (tags DEV)
    (fp_text reference "" (at 0 -3.048) (layer Dessus.SilkS))
    (fp_text value "" (at 0 2.794) (layer Dessus.SilkS) hide)
    (pad "" thru_hole circle (at 0 0) (size 4.0005 4.0005) (drill 0.5985)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
    )
  )
  (module E-S_3mm (layer Dessus.Cu) (tedit 5B2207C5)
    (at 80.01 96.52)
    (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
    (tags DEV)
    (fp_text reference P4 (at 0 6.35) (layer Dessus.SilkS))
    (fp_text value P (at 0 2.794) (layer Dessus.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 2 GND)
    )
  )
  (module E-S_3mm (layer Dessus.Cu) (tedit 5B2207BC)
    (at 83.82 96.52)
    (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
    (tags DEV)
    (fp_text reference P3 (at 0.635 6.35) (layer Dessus.SilkS))
    (fp_text value P (at 0 2.794) (layer Dessus.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 1 5V)
    )
  )
  (module E-S_3mm (layer Dessus.Cu) (tedit 5B2207D0)
    (at 88.9 72.39)
    (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
    (tags DEV)
    (fp_text reference P5 (at 5.715 0) (layer Dessus.SilkS))
    (fp_text value P (at 0 2.794) (layer Dessus.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 3 N-000001)
    )
  )
  (module E-S_3mm (layer Dessus.Cu) (tedit 5B2207CC)
    (at 88.9 68.58)
    (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
    (tags DEV)
    (fp_text reference P6 (at 5.715 0) (layer Dessus.SilkS))
    (fp_text value P (at 0 2.794) (layer Dessus.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 2 GND)
    )
  )
  (module SMA_embaseH (layer Dessus.Cu) (tedit 5B220551)
    (at 74.93 71.12)
    (fp_text reference P1 (at -8.255 5.715) (layer Dessus.SilkS))
    (fp_text value SMA (at -7.62 -7.62) (layer Dessus.SilkS))
    (fp_text user "SMA à 45°" (at -10.16 -5.08) (layer Dessus.SilkS))
    (pad 2 thru_hole rect (at 1.27 0) (size 4.5 2) (drill 0.2)
      (layers *.Mask Dessus.Cu Dessus.SilkS)
      (net 7 N-000006)
    )
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 -3.81) (size 4.5 2) (drill 0.2)
      (layers *.Mask Dessus.Cu Dessus.SilkS)
      (net 2 GND)
    )
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 3.81) (size 4.5 2) (drill 0.2)
      (layers *.Mask Dessus.Cu Dessus.SilkS)
      (net 2 GND)
    )
  )
  (module SMA_embaseH (layer Dessus.Cu) (tedit 5B220551)
    (at 74.93 92.71)
    (fp_text reference P2 (at -8.255 5.715) (layer Dessus.SilkS))
    (fp_text value SMA (at -7.62 -7.62) (layer Dessus.SilkS))
    (fp_text user "SMA à 45°" (at -10.16 -5.08) (layer Dessus.SilkS))
    (pad 2 thru_hole rect (at 1.27 0) (size 4.5 2) (drill 0.2)
      (layers *.Mask Dessus.Cu Dessus.SilkS)
      (net 9 N-000008)
    )
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 -3.81) (size 4.5 2) (drill 0.2)
      (layers *.Mask Dessus.Cu Dessus.SilkS)
      (net 2 GND)
    )
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 3.81) (size 4.5 2) (drill 0.2)
      (layers *.Mask Dessus.Cu Dessus.SilkS)
      (net 2 GND)
    )
  )
  (module SM0805 (layer Dessus.Cu) (tedit 5B27CC1D)
    (at 89.535 81.28 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference R3 (at 1.905 0 180) (layer Dessus.SilkS))
    (fp_text value 100 (at 0 0 90) (layer Dessus.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers Dessus.Cu Dessus.Pate Dessus.Masque)
      (net 1 5V)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers Dessus.Cu Dessus.Pate Dessus.Masque)
      (net 10 N-000009)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SOT23BCE (layer Dessus.Cu) (tedit 54363FAB)
    (at 81.28 78.74 270)
    (descr "Module CMS SOT23 Transistore EBC")
    (tags "CMS SOT")
    (attr smd)
    (fp_text reference Q1 (at 0 -2.413 270) (layer Dessus.SilkS))
    (fp_text value BFR93A (at 0 -3.81 270) (layer Dessus.SilkS) hide)
    (pad 3 smd rect (at 0.889 1.016 90) (size 0.9144 0.9144)
      (layers Dessus.Cu Dessus.Pate Dessus.Masque)
      (net 5 N-0000011)
    )
    (pad 2 smd rect (at -0.889 1.016 90) (size 0.9144 0.9144)
      (layers Dessus.Cu Dessus.Pate Dessus.Masque)
      (net 4 N-0000010)
    )
    (pad 1 smd rect (at 0 -1.016 90) (size 0.9144 0.9144)
      (layers Dessus.Cu Dessus.Pate Dessus.Masque)
      (net 6 N-000003)
    )
    (model smd/cms_sot23.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.13 0.15 0.15))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer Dessus.Cu) (tedit 42806E04)
    (at 81.28 75.565)
    (attr smd)
    (fp_text reference R2 (at 0 0) (layer Dessus.SilkS))
    (fp_text value 100k (at 0 0) (layer Dessus.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers Dessus.Cu Dessus.Pate Dessus.Masque)
      (net 4 N-0000010)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers Dessus.Cu Dessus.Pate Dessus.Masque)
      (net 6 N-000003)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer Dessus.Cu) (tedit 5B27CC30)
    (at 87.63 90.17 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference R1 (at 0 0 360) (layer Dessus.SilkS))
    (fp_text value 2k2 (at 0 0 270) (layer Dessus.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 270) (size 0.889 1.397)
      (layers Dessus.Cu Dessus.Pate Dessus.Masque)
      (net 1 5V)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 270) (size 0.889 1.397)
      (layers Dessus.Cu Dessus.Pate Dessus.Masque)
      (net 8 N-000007)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer Dessus.Cu) (tedit 5B27CC35)
    (at 87.63 93.98 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference D1 (at 0 0 360) (layer Dessus.SilkS))
    (fp_text value LED (at 0 0 270) (layer Dessus.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 270) (size 0.889 1.397)
      (layers Dessus.Cu Dessus.Pate Dessus.Masque)
      (net 8 N-000007)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 270) (size 0.889 1.397)
      (layers Dessus.Cu Dessus.Pate Dessus.Masque)
      (net 2 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (gr_text "La continuité de la masse se fait\n(aussi) par les embases SMA" (at 81.28 59.055) (layer Eco2.User))
)
