Le contenu du dossier 'SD' doit être enregistré sur une SDcard que l'on insérera dans le lecteur SD de l'afficheur ILI9341 avant de lancer le programme.
Ce dossier contient actuellement un sous-repertoire nommé 'bmp565' lui même contenant des images au format 'bmp 16bits' (BMP565)
Cette arborescence doit être reproduite sur la carte SD.
Il sera simple de modifier le code source afin d'utiliser une arborescence différente et des images qui vous conviennent.
Gimp (sous Linux) permet d'esposter les images dans le format bmp 16 bits. (attention : pas bmp888 = 24 bits ! quoi que l'utilisation de cet autre format, plus courant, ne nécessite pas beaucoup de modifications du programme...)

